|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 数量 | 技术参数 | 报价 | 质量保证 | 售后服务 |
| 结核分枝杆菌耐药检测设备 | 2台 | 1.可使用痰液、肺泡灌洗液等样本；  2.基于PCR技术可鉴定MTB；  3.可检测RIF耐药；  4.需取得国家药品监督管理局批准的医疗器械注册证。 |  |  |  |
| 口罩气密性测试仪 | 1台 | 1.密合度系数:10000-0；  2.测试精度:±10% 读数；  ▲3.适用于医用防护口罩适合性测试，满足GB 19083-2010 医用防护口罩技术附录B要求；  4.自动快速完成直接测试；  ▲5.主机带触摸屏，便携式，主机重量≤5Kg；  6.测试流量: 1-3cm3/min；  7.使用环境条件：温度10℃~35℃，湿度：20%~75%；  8.内置数据存储≥10000条；  9.配置微型打印机、打孔器、测试铆钉等。 |  |  |  |

**采购需求清单**